***8 BIT DIVISION***

***PROGRAM***

LXI H,1100

MOV B,M

MVI C,00

INX H

MOV A,M

Loop: CMP B

JC skip

SUB B

INR C

JMP loop


Skip: STA 1102

MOV A,C

STA 1103

HLT

***OUTPUT SCREENSHOT***

******