***16 BIT ADDITION***

***PROGRAM***

LHLD 2500

XCHG

LHLD 2504

MOV A,C

ADD L

OV L,A

MOV A,D


ADC H

MOV H,A

SHLD 2508

HLT

***OUTPUT SCREENSHOT***

******